1. Канализационная насосная станция для установки в ж/б резервуар ЭИ-КНС-10-7-1, ТУ 42.21.13-004-52182370-2021 - 1 шт.
2. Пескоотделитель, нефтеотделитель в едином корпусе 3 л/с ЭИ-ОП-ОН-БС-10-1-1.4.5.260, ТУ 28.29.12-003-52182370-2021 – 1 шт.
3. Противопожарные резервуары ТУ 28.29.12-003-52182370-2021 ЭИ-ЕТ-150 объёмом 150 м3 Емкость технологическая, стеклопластиковая. ЭИ-ЕТ-150. Масса: 9750 кг. – шт.
4. Комплектная насосная станция пожаротушения c параметрами Q=213,3 м³/ч, h=77,4 м НСПЖ-ЭИ ЭИ-НС-ПТ-213-78.1.4.5.260 АО "Экоинжинринг" 2036 -1 шт.
5. Погружной дренажный насос, Q=28m3/ч, H=8,5м DR bluePRO 200/2/G50V A1CT5 АО "Экоинжинринг" -1 шт.